**Unidad Protectora de Descargas Atmosféricas y Kit de Conexión a Tierra Física**

Cuando el receptor GPS es la fuente de referencia para la opción PTP-SYNC, se tiene que instalar un protector externo cercano a la bajada del cable, antes de entrar a la caseta, para evitar las descargas dañinas al equipo PTP 250/300/500. Un solo kit para conexión a tierra física es la alternativa adecuada.

Para el PTP650, provee una supresión de picos durante la transiente de voltaje, para cada instalación del PTP650 o cualquier equipo de enlace, en el cable de bajada, antes de entrar a la caseta.





**EPCOM SYSCOM**

1630 Paisano Dr. Ave 20 de Noviembre No. 805 Col. Centro

El Paso. Tx 79901. Ph (915)533-5119 Chihuahua, Chih. 31000 Tel 052 (614) 415 – 2525

[www.epcom.net](http://www.epcom.net) [www.syscom.mx](http://www.syscom.mx)

**SYSCOM** Sucursal Cd. Juárez, Chih. Mx. – 0.00\_’17 x fjgc